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Instructiuni pentru siguranta
1.
Identificarea / preparare substantei  si prezentarea companiei
1.1 Identificarea substantei sau codul de preparare:


Cod:                                                                C810000-C810001 
Denumirea produsului
ZETA 1 ULTRA

1.2 Utilizarea substantei /
Dezinfectant si detergent pentru instrumentarul chirurgical si rotativ 
1.3
Prezentarea companiei
Nume
Zhermack S.p.a
Adresa completa
Via Bovazecchino
Localitate, tara
45021 Badia Polesine (RO)

Italy Tel. +39 0425-597611 Fax +39 0425-53596
Adresa de e-mail a persoanei responsabile 
tania.demetri@zhermack.com  cu instructiunile de siguranta
1.4
Telefon de urgenta
Pentru intrebari urgente sunati la
+39 0425-597611
2.
Identificarea pericolului
2.1
Substanta/Clasificarea preparatului

Acest produs este periculos conform directivelor 67/548/EEC si 1999/45/EC, si amendamentelor ulterioare. De aceea acest produs necesita un formular cu date pentru siguranta, conform reglementarii (EC) 1907/2006 si amendamentelor ulterioare. Puteti gasi mai multe informatii referitoare la riscurile pentru sanatate si / sau pentru mediul inconjurator la paragrafele 11 si 12 ale  acestui formular.
Simbol pentru periculozitate:
Xn-N
Incadrari de risc:
22-50
2.2
Identificarea periculozitatii
DAUNATOR DACA ESTE INGHITIT. DEOSEBIT DE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE. 
3.
Compozitie / Informatii despre ingrediente
Continut:

   NUME                                          CONCENTRATIE                                   CLASIFICARE 
	PROPAN-2-OL
	5 <= C < 6
	
	R67

	Cas No   67-63-0
	
	F
	R11

	CE No    200-661-7
	
	Xi
	R36

	Index No 603-117-00-0
	
	
	

	N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE
	15 <= C < 16,5
	C
	R35

	Cas No   2372-82-9
	
	Xn
	R22

	CE No    219-145-8
	
	N
	R50

	N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
	15 <= C < 16,5
	C
	R34

	Cas No   68424-85-1
	
	Xn
	R22

	CE No    270-325-2
	
	N
	R50

	ALKYL POLYGLUCOSIDE C8-10
	
	
	

	Cas No   68515-73-1
	1 <= C < 1,5
	Xi
	R41

	ALKYL POLYGLUCOSIDE C10-16
	
	
	

	Cas No   110615-47-9
	1 <= C < 1,5
	Xi
	R41

	ALCOHOL ETHOXYLATES
	
	
	

	Cas No   68439-46-3
	3 <= C < 3,5
	Xi
	R41

	TETRASODIUM
	
	Xn
	R22

	ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE
	
	
	

	Cas No   64-02-8
	3 <= C < 3,5
	Xi
	R36

	CE No    200-573-9
	
	Xn
	R22

	LACTIC ACID
	
	
	

	Cas No   50-21-5
	2,5 <= C < 3
	Xi
	R41

	CE No    201-196-2
	
	Xi
	R38


Textul complet al incadrarilor de risc este specificat la paragraful 16.
4. Masuri de prin ajutor
OCHII: Spalati imediat cu multa apa cel putin 15 minute si cereti imediat sfatul medicului.

PIELE: Scoateti imediat hainele contaminate si faceti un dus. Cereti imediat sfatul medicului.

INGERARE: Pacientul trebuie sa bea cat mai multa apa si cereti imediat sfatul medicului. Nu induceti voma inainte de a consulta un doctor.

INHALAREA: Cereti imediat sfatul medicului.Scoateti pacientul la aer, departe de zona contaminata; daca respiratia se opreste sau este dificila, faceti pacientului o respiratie artificiala. 
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5.
Masuri contra incendiilor
Recipientii inchisi expusi la caldura focului pot duce la crestere presiunii si la explozie. Pentru informatii referitoare la riscurile pentru mediul inconjurator si la sanatate, protejarea tractului respirator, ventilarea si masuri de protectie individuala, cititi celelalte paragrafe ale acestui fomular.

Masuri de stingere a focului: CO2, spuma, pudra chimica pentru lichide inflamabile. Apa s-ar putea sa nu fie eficienta pentru stingerea focului, dar trebuie folosita pentru racirea containerelor expuse la foc, pentru a preveni incendiul si explozia.  Pentru lichidul scurs din recipient care nu a fost prins de foc, poate fi folosita apa distilata pentru a dispersa vaporii inflamabili si a proteja oamenii implicati.

Echipament: purtati echipament complet cu casca si ecran de protectie  pentru fata si gat, aparate de respiratie artificiala la cerere, pantaloni si jacheta izolate, cu benzi in jurul bratelor, picioarelor si mijlocului. 
6.
Masuri contra accidentelor
Stingeti sursa de aprindere sau caldura; acoperiti scurgerile cu materiale absorbamte, inerte. Strangeti pe cat posibil reziduurile si spalati zona respectiva cu apa. 
Pentru informatii referitoare la riscurile pentru mediul inconjurator si la sanatate, protejarea tractului respirator, ventilarea si masuri de protectie individuala, cititi celelalte paragrafe ale acestui fomular.
7.
Manipulare si depozitare
Asigurati-va ca echipamentul de racire al vaselor este disponibil, pentru a preveni supraincalzirea in caz de foc.  Puteti gasi mai multe informatii referitoare la riscurile pentru sanatate si / sau pentru mediul inconjurator in celelalte sectiuni ale acestui formular. 
8.
Controlul expunerii / protectia personala.
8.1 Valorile limita ale expunerii

                                                    Tip              Tara                TWA/8h             STEL/15min
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	

	PROPAN-2-OLO
	
	
	
	
	

	TLV-ACGIH
	491
	
	982
	
	Skin

	OEL                   IRL
	
	400
	
	500
	Skin

	WEL                   UK
	
	400
	
	500
	Skin

	TLV al amestecului solventului: 491 mg/m3
	
	
	
	
	


8.2 Controlul expunerii
Impotriva proprietatilor corozive ale produsului si in functie de tipul lucrarii, trebuie purtat un echipament de protectie corespunzator. Cum ar fi: casca pentru protectia fetei, capului si a gatului,  manusi si halate rezistente la apa si la produs.

Nu mancati, nu beti si nu fumati atunci cand lucrati cu acest produs; spalati-va pe maini cu sapun si apa inainte de masa si dupa servici; se recomanda un dus. 
9. Priprietati fizice si chimice
	Culoare
	verde

	Miros
	caracteristic

	Aspect
	lichid

	Solubilitate
	solubil in apa

	Vascozitate
	N.A.

	Densitatea vaporilor
	N.A.

	pH
	10,5

	Punct de fierbere
	N.A.

	Punct de aprindere
	N.A.

	Gravitate specifica 
	0,995g/ml

	Continut solid:
	3,50 %

	VOC (Directiva 1999/13/EC) :
	5,00 %    -    49,75g/l de preparat 

	VOC (carbon volatil) :
	3,00 %    -    29,80g/l de preparat 


10.
Stabilitate si reactivitate
Produsul este stabil in conditii normale de utilizare si depozitare. In caz de caldura sau foc, pot fi eliberati oxizi de carbon si vapori daunatori sanatatii. De asemenea, vaporii formeaza amestecuri explozive cu aerul.
11.
Informatii toxicologice
Efecte acute: ingerarea produsului este daunatoare. Chiar si cantitatile mici pot provoca probleme serioase de sanatate (dureri de stomac, greata, stare de rau, diaree). Acest produs poate irita usor mucoasa, tractul respirator superior, ochii si pielea. Simptomele expunerii pot include: durere ascutita, tuse, astm, laringita, probleme respiratorii, dureri de cap, greata si stare de rau. 

Acest produs este coroziv si cauzeaza arsuri serioase si ulceratii pe piele, care pot apare si dupa expunere. Arsurile sunt adanci si dureroase. La contactul cu ochii, poate cauza rani serioase, cum ar fi opacitatea corneei, leziunea irisului, colorarea ireversibila a ochiului. Posibilii vapori sunt caustici pentru sistemul respirator si poate cauza edem pulmonar, ale carui simptome apar numai dupa cateva ore. Simptomele expunerii pot include:  
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dureri ascutite, tuse, astm, laringita, probleme respiratorii, dureri de cap, greata si stare de rau. Daca este inghitit, poate provoca arsuri ale gurii, gatului si esofagului, stare de rau, diaree, edem, inflamarea laringelui urmata de asfixiere. Perforarea tractului gastro-intestinal este de asemenea posibila.
12.
Informatii legate de ecologie
Acest produs este periculos pentru mediul inconjurator si foarte toxic pentru organismele acvatice.
13.
Aruncarea produsului
Considerati posibilitatea de a arde podusul intr-un cuptor corespunzator. 

Produsele acide sau bazice trebuiesc intotdeauna neutralizate inainte de aruncare.

Daca reziduul este solid, poate fi aruncat ca deseu.
14.
Transportarea
Aceasta substanta nu este periculoasa sub incidenta reglementarilor curente ale Codului International de transport rutier si feroviar al bunurilor periculoase, al Codului International de transport maritim al bunurilor periculoase si Asociatiei de transport aerian international. 
15.
Reguli
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R22
DAUNATOR DACA ESTE INGHITIT.
R50
FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE.
S26
IN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII, CLATITI IMEDIAT CU MULTA APA SI CERETI SFATUL MEDICULUI 
S29
NU GOLITI RECIPIENTUL PE TEVILE DE SCURGERE.

S36/37/39
PURTATI HAINE, MANUSI SI PROTECTII PENTRU FATA/ OCHI  CORESPUNZATOARE   
S45
IN CAZ DE ACCIDENT SAU DACA NU VA SIMTITI BINE, CERETI IMEDIAT SFATUL MEDICULUI 

(ARATATI ETICHETA PRODUSULUI DACA ESTE  POSIBIL).
S61
EVITATI ELIBERAREA IN MEDIUL INCONJURATOR. CITITI  INSTRUCTIUNILE DE SIGURANTA. Continut:

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine; N-Alkyl(C12-16)-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride Marcat PERICOL conform directivelor 67/548/EEC si 1999/45/EC si amendamentelor si ajustarilor ulterioare. Persoanele expuse acestui agent chimic nu trebuie sa se supuna unui consult medical, pentru ca riscurile privind siguranta sunt scazute si reglementarea 98/24/EC este respectata.
16. Alte informatii
Incadrari de risc, conform sectiunii 3.
R11
FOARTE IMFLAMABIL. R22
DAUNATOR DACA ESTE INGERAT  R34 CAUZEAZA ARSURI. R35      CAUZEAZA ARSURI SEVERE. R36      IRITANT PENTRU OCHI. R38
IRITANT PENTRU PIELE. R41
PERICOL DE AFECTIUNI SEVERE ALE OCHILOR. R50    FOARTE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE. R67
VAPORII POT CAUZA SOMNOLENTA SI AMETEALA.
BIBLIOGRAFIE GENERALA

1. Directiva 1999/45/EC si amendamentele ulterioare; 2. Directiva 67/548/EEC si amendamentele si adaugirile ulterioare (adaugiri tehnice XXIX); 3. Reglementarea (EC) 1907/2006 (REACH) a Parlamentului European; 4.

Indexul Merck. – Editia a 10-a; 5.Masuri de siguranta pentru maniupularea chimicalelor; 6. Niosh – Registrul Efectelor Toxice si al Substantelor Chimice; 7. INRS – Fisa Toxicologica (formular toxicologic); 8. Patty – Igiena si Toxicologie Industriala; 9.N.I. Sax – Proprietati periculoase ale materialelor industriale-7, Editia1989;

Nota pentru utilizatori:

Informatiile continute in acest formular sunt bazate pe cunostintele noastre la data ultimei versiuni.

Utilizatorii trebuie sa verifice informatiile conform fiecarei utilizari specificate ale acestui produs.
Acest document nu trebuie privit ca o garantie a oricarei proprietati specifice a produsului.

Utilizarea acestui produs nu face subiectul controlulul nostru direct; de aceea, utilizatorul trebuie, sub responsabilitatea proprie, sa se conformeze regulilor si legilor in vigoare, privind siguranta si sanatatea. Producatorul nu este responsabil de problemele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a acestui produs. 
