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Instructiuni pentru siguranta
1.
Identificarea / preparare substantei  si prezentarea companiei
1.1 Identificarea substantei sau codul de preparare:


Cod:                                                             C810048-C810049
Denumirea produsului                                   ZETA 7 SOLUTIE

1.2 Utilizarea substantei / preparatului 

Domeniu de utilizare                                                 Dezinfectant concentrat, lichid pentru amprente dentare.
1.3
Prezentarea companiei
Nume
Zhermack S.p.a
Adresa completa
Via Bovazecchino
Localitate, tara
45021 Badia Polesine (RO)
Italy Tel. +39 0425-597611 Fax +39 0425-53596
Adresa de e-mail a persoanei responsabile 
tania.demetri@zhermack.com  cu instructiunile de siguranta
1.4
Telefon de urgenta
Pentru intrebari urgente sunati la
+39 0425-597611
2.
Identificarea pericolului
2.1
Substanta/Clasificarea preparatului

Acest produs este periculos conform directivelor 67/548/EEC si 1999/45/EC, si amendamentelor ulterioare. De aceea acest produs necesita un formular cu date pentru siguranta, conform reglementarii (EC) 1907/2006 si amendamentelor ulterioare. Puteti gasi mai multe informatii referitoare la riscurile pentru sanatate si / sau pentru mediul inconjurator la paragrafele 11 si 12 ale  acestui formular.
Simbol pentru periculozitate:                        C
Incadrari de risc:                                         20/22-34-37-52/53

2.2
Identificarea periculozitatii

DAUNATOR DACA ESTE INHALAT SAU INGHITIT. PROVOACA ARSURI. PROVOACA IRITAREA SISTEMULUI RESPIRATOR. DEOSEBIT DE TOXIC PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE PROVOCA  EFECTE ADVERSE PE TERMEN LUNG IN MEDIUL ACVATIC.

Acest produs contine substante sensibilizante si pot cauza reactii alergice. 
3.
Compozitie / Informatii despre ingrediente
Continut:
   NUME                                          CONCENTRATIE                                   CLASIFICARE 
2-PHENOXYETHANOL                   15 <= C < 16,5                                      Xn            R22

Cas No 122-99-6                                                                                           Xi             R36

CE No 204-589-7

Index No 603-098-00-9

ETHANOLAMINE                               8 <= C < 9                                           C             R34

Cas No 141-43-5                                                                                            Xn           R20/21/22

CE No 205-483-3                                                                                                           R37

Index No 603-030-00-8

PROPAN-2-OL                                  1,5 <= C < 2                                                          R67

Cas No 67-63-0                                                                                              F              R11

CE No 200-661-7                                                                                           Xi             R36

Index No 603-117-00-0

ACETIC ACID                                  12 <= C < 13,5                                                       R10

Cas No 64-19-7                                                                                             C              R35

CE No 200-580-7                                                                                                           Note B

Index No 607-002-00-6

D-LIMONENE                                  0,15 <= C < 0,2                                    Xn              R65

Cas No 5989-27-5                                                                                        Xi               R38

CE No 227-813-5                                                                                         Xi                R43

Index No 601-029-00-7 N R50/53

N,N-DIDECYL-N,N-DIMETHYLAMMONIUM

CHLORIDE                                        7 <= C < 8                                          C                R34

Cas No 7173-51-5                                                                                        Xn              R22

CE No 230-525-2

EPTAMETHYLTRISILOXANE

POLYALKILENEOXYDE                   2 <= C < 2,5                                       Xn               R20

Cas No 27306-78-1 Xn R48/20

                                                                                                                    Xi                R41

                                                                                                                    N                R51/53

BUTANE-1,4-DIOL                          27 <= C < 28,5                                    Xn              R22

Cas No 110-63-4

CE No 203-786-5

Textul complet al incadrarilor de risc este specificat la paragraful 16.
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4. Masuri de prin ajutor
OCHII: Spalati imediat cu multa apa cel putin 15 minute si cereti imediat sfatul medicului.

PIELE: Scoateti imediat hainele contaminate si faceti un dus. Cereti imediat sfatul medicului.

INGERARE: Pacientul trebuie sa bea cat mai multa apa si cereti imediat sfatul medicului. Nu induceti voma inainte de a consulta un doctor.
INHALAREA: Cereti imediat sfatul medicului.Scoateti pacientul la aer, departe de zona contaminata; daca respiratia se opreste sau este dificila, facet pacientului o respiratie artificiala. 
5.
Masuri contra incendiilor
Recipientii inchisi expusi la caldura focului pot duce la crestere presiunii si la explozie. Pentru informatii referitoare la riscurile pentru mediul inconjurator si la sanatate, protejarea tractului respirator, ventilarea si masuri de protectie individuala, cititi celelalte paragrafe ale acestui fomular.

Masuri de stingere a focului: CO2, spuma, pudra chimica pentru lichide inflamabile. Apa s-ar putea sa nu fie eficienta pentru stingerea focului, dar trebuie folosita pentru racirea containerelor expuse la foc, pentru a preveni incendiul si explozia.  Pentru lichidul scurs din recipient care nu a fost prins de foc, poate fi folosita apa distilata pentru a dispersa vaporii inflamabili si a proteja oamenii implicati.
Echipament: purtati echipament complet cu casca si ecran de protectie  pentru fata si gat, aparate de respiratie artificiala la cerere, pantaloni si jacheta izolate, cu benzi in jurul bratelor, picioarelor si mijlocului. 
6.
Masuri contra accidentelor
Limitati scurgerile cu un material inert, absorbant (nisip, pamant etc). Neutralizati si indepartati pe cat de mult posibil masa contaminata; spalati zona respectiva cu multa apa.
7.
Manipulare si depozitare
Depozitati produsul int-o zona bine aerisita, pastrati recipintii inchisi cand nu folositi produsul. Nu fumati atunci cand utilizati solutia. Tineti produsul departe de surse de foc, foc deschis sau alte surse de aprindere.
8.
Controlul expunerii / protectia personala.
8.1. Valorile limita ale expunerii
                                                    Tip              Tara                TWA/8h             STEL/15min

                                                                                                               mg/m3          ppm      mg/m3               ppm

ETHANOLAMINE 

                                                            TLV-ACGIH                                  7,5                               15                                Piele

                                                            OEL                        EU                2,5                   1           7,6                    3         Piele

                                                            OEL                        IRL                                       3                                    6         Piele

                                                            WEL                       UK                                        3                                    6         Piele

PROPAN-2-OL

                                                           TLV-ACGIH                                   491                              982                              Piele

                                                           OEL                        IRL                                      400                                 500      Piele

                                                           WEL                       UK                                      400                                  500      Piele

ACETIC ACID

                                                           TLV-ACGIH                                   25                                 37

                                                           OEL                       EU                  25                  10

                                                           OEL                       IRL                                        10                                   15

TLV al amestecului solventului: 14 mg/m3
8.2 Controlul expunerii
Impotriva proprietatilor corozive ale produsului si in functie de tipul lucrarii, trebuie purtat un echipament de protectie corespunzator. Cum ar fi: casca pentru protectia fetei, capului si a gatului,  manusi si halate rezistente la apa si la produs.
Nu mancati, nu beti si nu fumati atunci cand lucrati cu acest produs; spalati-va pe maini cu sapun si apa inainte de masa si dupa servici; se recomanda un dus. 

9. Priprietati fizice si chimice
	Culoare
	Galben transparent

	Miros
	caracteristic

	Aspect
	lichid

	Solubilitate
	solubil in apa

	Vascozitate
	N.A.

	Densitatea vaporilor
	N.A.

	pH
	6.01

	Punct de fierbere
	N.A.

	Punct de aprindere
	> 100°C

	Gravitate specifica 
	1,042g/ml

	Continut solid:
	0,00 %

	VOC (Directiva 1999/13/EC) :
	36.92%    -    384.68g/l de preparat 

	VOC (carbon volatil) :
	19.49%    -    203.12g/l de preparat 
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10.
Stabilitate si reactivitate
Produsul este stabil in conditii normale de utilizare si depozitare. In caz de caldura sau foc, poat fi eliberati oxizi de carbon si vapori daunatori sanatatii. De asemenea, vaporii formeaza amestecuri explozive cu aerul.

1%, 2-phenoxyethanol in apa se comporta ca un acid slab (pH = 6); Monoethanolamina se comporta ca o baza in apa si are o reactie violenta cu acizii puternici; Acidul acetic, la peste 40 °C poate forma cu aerul, vapori explozivi. Reactioneaza cu alkalini puternici, dezvoltand caldura si are o reactie violenta cu tricloratul fosforos. 
11.
Informatii toxicologice
Efecte acute: ingerarea si ingestia produsului este daunatoare. Acest produs poate irita usor mucoasa, tractul respirator superior, ochii si pielea. Simptomele expunerii pot include: durere ascutita, tuse, astm, laringita, probleme respiratorii, dureri de cap, greata si stare de rau. 

In cele mai serioase cazuri, inhalarea acestui produs poate cauza iritarea si aparitia edemelor pe laringe si bronhii, pneumonie chimica si edem pulmonar. Ingerarea chiar a unei cantitati mici din produs poate cauza alterarea sanatatii (dureri de stomac, greata, stare de rau, diaree).

Acest produs este coroziv si cauzeaza abraziunea pielii, acompaniata de roseata, caldura si piscaturi. In cazurile cele mai grave, apar mici vezicule, care cauzeaza mancarimi si durere. La contactul cu ochii, poate cauza rani serioase, cum ar fi opacitatea corneei, leziunea irisului, colorarea ireversibila a ochiului. Posibilii vapori sunt caustici pentru sistemul respirator si poate cauza edem pulmonar, ale carui simptome apar numai dupa cateva ore. Simptomele expunerii pot include: dureri ascutite, tuse, astm, laringita, probleme respiratorii, dureri de cap, greata si stare de rau. Daca este inghitit, poate provoca arsuri ale gurii, gatului si esofagului, stare de rau, diaree, edem, inflamarea laringelui urmata de asfixiere. Perforarea tractului gastro-intestinal este de asemenea posibila.

PROPAN-2-OL: oral LD50 (mg/kg) 12800 (RAT) ; dermal LD50 (mg/kg) 12800 (RAT) ; inhalatia LC50 (rat) 72,6

mg/l/4h; ACETIC ACID: oral LD50 (mg/kg) 3310 (RAT) ; dermal LD50 (mg/kg) 1060 (RABBIT) ; inhalatia LC50

(rat) 11,4 mg/l/4h
12.
Informatii legate de ecologie
Acest produs este periculos pentru mediul inconjurator si foarte toxic pentru organismele acvatice. Pe termen lung, poate afecta chiar si intreg mediul acvatic.

N,N-DIDECYL- N,N-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE: EC50 (48h): 0,094 mg/l Daphnia magna; LC50 (96h):

1 mg/l Rainbow trout

EPTAMETHYLTRISILOXANE POLYALKILENEOXYDE: EC50 (48h): 22,61 mg/l Daphnia similis; LC50 (96h):

2,75 mg/l Brachydanio rerio

BUTANE-1,4-DIOL: EC50 (48h): 813 mg/l Daphnia magna
13.
Aruncarea produsului
Considerati posibilitatea de a arde produsul intr-un cuptor corespunzator. 

Produsele acide sau bazice trebuiesc intotdeauna neutralizate inainte de aruncare.
Daca reziduu este solid, poate fi aruncat ca deseu.
14.
Transportarea
Aceasta substanta trebuie transportata cu vehicule autorizate pentru transportul bunurilor periculoase conform   reglementarilor curente ale Codului International de transport rutier al bunurilor periculoase si a toate regulilor nationale. 

Aceste produse trebuiesc impachetate in ambalajul original sau in ambalaje facute din materiale rezistente la continut si care nu au reactii periculoase cu acesta. Persoanele care incarca si descarca bunuri periculoase trebuiesc instruiti pentru toate riscurile la care se supun si pentru situatiile periculoase care pot aparea.  
Transport rutier si feroviar:
ADR/RID: 8; UN: 1760; Packing Group: III; Label: 8; Nr. Kemler: 80

Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (acetic acid)
Transport pe mare:
IMO class: 8; UN: 1760; Packing Group: III; Label: 8;EMS: F-A, S-B

Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (acetic acid)
Transport aerian:
IATA: 8; UN: 1760; Packing Group: III; Label: 8

Pass.:Packaging instructions: Y818; Maximum quantity: 1 L
[image: image1.emf]15.
Reguli
                   C

  COROZIV

R20/22                     DAUNATOR DACA ESTE INGHITIT.

R34                          PROVOACA ARSURI

R37                           IRITANT PENTRU SISTEMUL  RESPIRATOR.

R52/53                      DAUNATOR PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE CAUZA EFECTE EDVERSE PE TERMEN LUNG IN MEDIUL ACVATIC. 

S 9                           PASTRATI RECIPIENTUL INTR-UN LOC BINE AERISIT.

S26                          IN CAZUL CONTACTULUI CU OCHII, CLATITI IMEDIAT CU MULTA APA SI CERETI SFATUL MEDICULUI 

S36/37/39                PURTATI HAINE, MANUSI SI PROTECTII PENTRU FATA/ OCHI  CORESPUNZATOARE   
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S45                          IN CAZ DE ACCIDENT SAU DACA NU VA SIMTITI BINE, CERETI IMEDIAT SFATUL MEDICULUI 

(ARATATI ETICHETA PRODUSULUI DACA ESTE  POSIBIL).

ContINE: ETHANOLAMINE; ACETIC ACID; N,N-DIDECYL-N,N-DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE; BUTANE-

1,4-DIOL; D-LIMONENE; CITRAL

Poate cauza reactii alergice.

Marcat PERICOL conform directivelor 67/548/EEC si 1999/45/EC si amendamentelor si ajustarilor ulterioare. Persoanele expuse acestui agent chimic nu trebuie sa se supuna unui consult medical, pentru ca riscurile privind siguranta sunt scazute si reglementarea 98/24/EC este respectata.
16. Alte informatii
Incadrari de risc, conform sectiunii 3.

R10 INFLAMABIL. R11 INFLAMABIL PUTERNIC. R20 DAUNATOR DACA ESTE INHALAT. R20/21/22

DAUNATOR DACA ESTE INHALAT SAU INGHITIT, LA CONTACTUL CU PIELEA SI OCHII. R22 DAUNATOR DACA ESTE INGHITIT. R34  PROVOACA ARSURI. R35  PROVOACA ARSURI SEVERE. R36 IRITANT PENTRU OCHI.

R37 IRITANT PENTRU SISTEMUL RESPIRATOR. R38 IRITANT PENTRU PIELE. R41 RISC MARE PENTRU OCHI. R43 POATE CAUZA SENSIBILIZAREA PIELII. R48/20 DAUNATOR: PERICOL PENTRU SANATATE DACA ESTE INHALAT MULT TIMP. R50/53 FOARTE DAUNATOR PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE CAUZA EFECTE EDVERSE PE TERMEN LUNG IN MEDIUL ACVATIC.  R51/53 DAUNATOR PENTRU ORGANISMELE ACVATICE, POATE CAUZA EFECTE EDVERSE PE TERMEN LUNG IN MEDIUL ACVATIC. . R65 DAUNATOR: POATE CAUZA AFECTIUNI ALE PLAMANILOR DACA ESTE INGHITIT. R67 VAPORII POT CAUZA SOMNOLENTA SAU AMETEALA.
BIBLIOGRAFIE GENERALA

1. Directiva 1999/45/EC si amendamentele ulterioare; 2. Directiva 67/548/EEC si amendamentele si adaugirile ulterioare (adaugiri tehnice XXIX); 3. Reglementarea (EC) 1907/2006 (REACH) a Parlamentului European; 4.

Indexul Merck. – Editia a 10-a; 5.Masuri de siguranta pentru maniupularea chimicalelor; 6. Niosh – Registrul Efectelor Toxice si al Substantelor Chimice; 7. INRS – Fisa Toxicologica (formular toxicologic); 8. Patty – Igiena si Toxicologie Industriala; 9.N.I. Sax – Proprietati periculoase ale materialelor industriale-7, Editia1989;

Nota pentru utilizatori:

Informatiile continute in acest formular sunt bazate pe cunostintele noastre la data ultimei versiuni.

Utilizatorii trebuie sa verifice informatiile conform fiecarei utilizari specificate ale acestui produs.
Acest document nu trebuie privit ca o garantie a oricarei proprietati specifice a produsului.
Utilizarea acestui produs nu face subiectul controlulul nostru direct; de aceea, utilizatorul trebuie, sub responsabilitatea proprie, sa se conformeze regulilor si legilor in vigoare, privind siguranta si sanatatea. Producatorul nu esate responsabil de problemele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a acestui produs. 
